Затверджено

 Директор Любов ГУБЧИК

**План приведення захисної споруди у готовність**

*Захисні споруди повинні приводитись у готовність до прийому осіб, що укриваються, у терміни, які не перевищують 12 годин.*

* Розкрити опечатані приміщення, розконсервувати і задіяти все обладнання і прилади;
* Відкрити всі входи для прийому осіб, що будуть укриватися;
* Припинити роботу технологічного обладнання (при необхідності);
* Закрити технологічні прорізи (вантажні люки, шахти ліфтів,вентиляційні отвори);
* Закласти виступаючі над поверхнею землі прорізи в огороджувальних конструкціях ПРУ;
* Провітрити і при необхідності здійснити дезінфекцію приміщень;
* Винести з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що перешкоджають розміщенню людей;
* Розчистити підходи до захисних споруд, установити написи-покажчики і включити світлові сигнали “ВХІД”;
* Установити і підключити репродуктори (гучномовці) та телефони;
* Установити лавки для розміщення людей, при цьому необхідно зберегти максимальну місткість захисної споруди;
* Перевірити системи повітропостачання, водопостачання, каналізації і електропостачання, справність відключаючих пристроїв, провести розконсервацію і пробний пуск дизельної електростанції;
* Перевірити герметичність сховища;
* Забезпечити необхідний запас медикаментів;
* Забезпечити необхідний запас продуктів харчуваня;
* Заповнити баки питною водою (для цього відкривають засувку на підведенні до баківі відкривають вентиль на повітряній лінії від баків);

Забезпечити захисну споруду відсутнім інструментом, приладдям, матеріалами.